NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Architektų g. 86 Vilnius

Problema: Vandens pratekėjimai nuo stogo į patalpas

Sprendimas: Keisti stogo dangą su parapetais, alsuokliais

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
| 1 | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo pabarstų | m2 | 359,41 |
| 2 | Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas | m2 | 69,58 |
| 3 | "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto) | m2 | 38,97 |
| 4 | 1 sl. prilydomosios ritininės polimerinės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) | m2 | 436,57 |
| 5 | Įlajos zonos perklijavimas sandūroje su stogu | Vnt. | 2 |
| 6 | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis ritininėmis dangomis | m2 | 77,16 |
| 7 | Prieglaudų iš cinkuotos skardos įrengimas | m | 60,9 |
| 8 | Parapetų nuolydžio formavimas | m | 77,16 |
| 9 | Parapetų skardos keitimas naujai, kai esant nepakankamam parapeto aukščiui įrengimas skandinaviško tipo mazgas | m | 77,16 |
| 10 | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | Vnt. | 5 |
| 11 | Trijų balkonų stogelių sandarinimas bitumine danga atstatant nuolydžio sluoksnio netektis | m2 | 16 |
| 12 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | Kompl. | 1 |
| 13 | Alsuoklių keitimas  | Vnt. | 5 |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas